姆：钢与铁的混合物

[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]吹踏鞴直接冶铁法（鞴，音同“备”，即古代的鼓风机）能够产出多孔状的大块钢、铁混合物，称“鉧”（音同“母”）。连续3天的熔炼完成后，工人们拆除熔炉后把鉧块拖出来冷却。这里展出的是1992年日刀保吹踏鞴工场生产的部分鉧块，“日刀保”(NBTHK)是日本美术刀剑保存协会的简称。
日刀保吹踏鞴工场产出的鉧块平均重量可达3.2吨，约3米长、1.25米宽、25～30厘米高。其中70%左右为高品质的玉钢，集中在鉧块中央，余下的30%左右为低品级的钢（步鉧）或铁。在吹踏鞴熔炉还是多种用途钢、铁的主要生产手段时，这些低品级的金属会被送去进一步精炼后再出售，但如今只是被储存起来以备将来使用。
