主门（总门）

当主门打开时，可将鼓楼尽收眼底。总门高近9米，宽5米有余，由四根厚木柱支撑，屋顶采用“本瓦铺”工艺，样式为“切妻屋顶”，类似悬山顶。两个较小的瓦砌屋顶以垂直方向建于悬山顶之下，以保护柱子和打开时的主门，免受风雨影响。主顶装饰有神话中海洋生物“鯱”形状的尖顶，据信有防火作用。

这种类型的大门称为“高丽门”，通常用于城堡建筑，很少会在寺院中看到如此规模的高丽门。主门建于1840年，但在1998年开始的修缮工作中发现了刻有铭文的屋顶瓦片，表明主门的顶部加建于1864年。主门已被指定为日本重要文化财产。
